**data** bsi;

set bsi;

year = true\_month/**12**;

log2GSI=log2(bsi\_gsi+**1**/**53**);

**run**;

ods graphics on;

**proc** **loess** data=bsi;

model log2GSI=year/SMOOTH=**0.3**;

**run**;

ods graphics off;

